












[bookmark: _Hlk85616962][bookmark: _Hlk110589463][bookmark: _Hlk113614662][bookmark: _Hlk233902128][bookmark: _Hlk151623823][bookmark: _Hlk154071928]Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Главный усадебный дом», 1850-е годы, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Хлюстиных», 1850-е годы, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, деревня Копенки, улица Молодежная, дом 27а


В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории                         и культуры) народов Российской Федерации», Положением                                    об управлении по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Главный усадебный дом», 1850-е годы, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Хлюстиных», 1850-е годы, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, деревня Копенки, улица Молодежная, дом 27а.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                         на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник управления                                                                 И.Г. Аникеева


УТВЕРЖДЕН
приказом управления
 по государственной охране 
объектов культурного наследия
Курской области
                                                                    от _________________ №________



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
[bookmark: _Hlk115271227]объекта культурного наследия регионального значения
[bookmark: _Hlk216338482]«Главный усадебный дом», 1850-е годы, входящего в состав 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Ансамбль усадьбы Хлюстиных», 1850-е годы, расположенного 
по адресу: Курская область, Железногорский район, 
деревня Копенки, улица Молодежная, дом 27а


Градостроительная охрана:
местоположение и градостроительная роль здания – объекта культурного наследия «Главный усадебный дом», 1850-е годы,                               в формировании планировочной и композиционно-пространственной структуры на территории ансамбля усадьбы. Монументальное здание расположено на высоком берегу левого берега речки Копенки                                   к северо-западу относительно объекта культурного наследия «Конюшня», 1850-е годы, и служит доминантой всего комплекса.
Местоположение объекта культурного наследия «Главный усадебный дом», 1850-е годы, силуэтные характеристики, его габариты, композиционное взаимодействие и визуальные связи с объектом культурного наследия «Конюшня», 1850-е годы. Видовые раскрытия                 на главный дом со стороны дороги, поселения и поймы реки Копенки.
Архитектурная охрана:
Объёмно-пространственная и планировочная композиция                   на время строительства объекта:
здание одно-двухэтажное кирпичное, с подвалом, сложной конфигурации в плане, вытянуто по направлению север-юг. Здание состоит из двух стыкованных в одной связи корпусов: основного                                  одно-двухэтажного Н-образного в плане корпуса и северного одноэтажного прямоугольного в плане корпуса. Основной Н-образный                  в плане корпус симметричен и состоит из двухэтажного центрального объёма, который фланкируют с севера и юга равновеликие одноэтажные объёмы, создающие боковые ризалиты и Н-образную конфигурацию                      в плане.  Входы в основной объём расположены по центральной оси двухэтажного объёма здания с запада и востока и в одноэтажных объёмах со стороны восточного фасада. Входы в северный корпус организованы              с востока.
Под домом расположен подвал под цилиндрическими сводами. Два входа в помещение подвала организованы с западной стороны,                              в остальные помещения подвала вход организован с севера из тамбура между основным и северным корпусами, где подвальный коридор является коммуникацией входа в обособленные подвальные камеры. В двух помещениях подвала с западной стороны – небольшие окна и ниши                      в наружной стене объекта культурного наследия.
Исторические материалы и конфигурация конструкций:
основные габариты: одно-двухэтажное кирпичное здание,                              с подвалом, находящимся под основным корпусом объекта культурного наследия; здание сложной конфигурации в плане состоит из двух стыкованным в одной связи корпусов: основного одно-двухэтажного корпуса с сильно выступающими боковыми ризалитами и северного одноэтажного корпуса прямоугольного в плане;
исторические высотные отметки здания на высоту одного-двух этажей;
стены: кирпичные с декором (характер материала отделки фасадов       и интерьеров (штукатурка, лепнина, окраска) уточняются в ходе проведения детального обследования при разработке научно-проектной документации и работ по сохранению объекта культурного наследия);
характер и историческое расположение входов: с запада и востока здания;
все проёмы прямоугольные с пологими лучковыми и полукруглыми перемычками (композиция и материал заполнения (уточняются в ходе проведения детального обследования при разработке научно-проектной документации и работ по сохранению объекта культурного наследия);
помещения подвала накрыты цилиндрическими кирпичными сводами.
Композиция и архитектурно-художественное решение фасадов объекта в целом и отдельных их деталей:
архитектура здания основана на симметрии и создана                                    в классицистических стилизациях и формах периода историзма                    середины ХIХ в.
Отличительной чертой фасадов здания является декоративная насыщенность, выраженная в достаточном разнообразии композиционных классицистических элементов и форм. Фасады имеют симметричные композиции и подобный декор.
Восточный фасад:
восточный продольный фасад основного одно-двухэтажного корпуса симметричен и насыщен декором, на всю высоту здания.  Фасад имеет трёхчастную композицию за счет развитых боковых ризалитов одноэтажной части и центрального двухэтажного объёма. Все дверные                и оконные проёмы прямоугольные с пологими лучковыми перемычками. Проёмы равномерно размещены по фасаду здания. Центральная двухэтажная часть – в семь световых осей, боковые одноэтажные                      части – в три световые оси. Дверные проёмы размещены в боковых ризалитах и по центральной оси здания. Проёмы в наличниках, завершённых прямыми сандриками. Вертикальную композицию создают равный ряд пилястр в межоконных плоскостях фасадов. Углы здания крепованы рустованными лопатками. Горизонтальную композицию создают цокольный, подоконный, межэтажный и венчающий развитый карниз с фризом. Под подоконным карнизом размещены горизонтальные  и квадратные филёнки. Над одноэтажными объёмами – кирпичное парапетное ограждение с боковыми тумбами и крупными полукруглыми аттиками с круглыми проемами (уточняются в ходе проведения детального обследования при разработке научно-проектной документации и работ               по сохранению объекта культурного наследия).
Восточный фасад северного одноэтажного корпуса рустован. Углы здания крепованы рустованными лопатками. Дверные и оконные проёмы прямоугольные с пологими лучковыми перемычками в наличниках. Проёмы равномерно размещены по фасаду здания. Корпус завершён развитым венчающим карнизом с фризом.
Западный фасад:
западный продольный фасад основного одно-двухэтажного корпуса симметричен и насыщен кирпичным декором, на всю высоту здания.  Фасад имеет трёхчастную композицию за счет боковых ризалитов одноэтажной части и центрального двухэтажного объёма. Оконные проёмы прямоугольные с пологими лучковыми перемычками. Проёмы дверной (по центральной оси здания) и оконные проёмы первого этажа центральной части здания с полукруглыми перемычками. Проёмы равномерно размещены по фасаду здания. Центральная двухэтажная               часть – в семь световых осей, боковые одноэтажные части – в три световые оси. Проёмы в наличниках, завершённых прямыми сандриками. Вертикальную композицию создают равный ряд пилястр в межоконных плоскостях фасадов. Углы здания крепованы рустованными лопатками. Горизонтальную композицию создают цокольный, подоконный, межэтажный, и венчающий развитый карниз с фризом. Под подоконным карнизом размещены горизонтальные и квадратные филёнки.
Западный фасад северного одноэтажного корпуса рустован. Угол здания крепован рустованной лопаткой.  Оконные проёмы прямоугольные с пологими лучковыми перемычками в наличниках. Проёмы равномерно размещены по фасаду здания. Корпус завершен развитым венчающим карнизом с фризом.
Южный фасад:
южный фасад симметричен и насыщен декором. Углы здания крепованы рустованными лопатками. Фасад в восемь световых осей. Проёмы равномерно размещены по фасаду здания. Оконные проёмы                  в наличниках, завершённых прямыми сандриками. Под подоконным карнизом размещены горизонтальные и квадратные филёнки. Вертикальную композицию создают равный ряд пилястр в межоконных плоскостях фасада. Углы здания крепованы рустованными лопатками. Горизонтальную композицию создают цокольный, подоконный                               и венчающий развитый карниз с фризом.
Северный фасад:
северный фасад основного объема симметричен и насыщен декором. Угол здания крепован рустованной лопаткой. Оконные проёмы                            в наличниках, завершённых прямыми сандриками. Горизонтальную композицию создают подоконный и венчающий развитый карниз                          с фризом.
Северный фасад северного одноэтажного корпуса рустован. Углы здания крепованы рустованными лопатками. Оконные проёмы прямоугольные с пологими лучковыми перемычками в наличниках. Горизонтальную композицию создают подоконный и венчающий развитый карниз с фризом.
Интерьеры подвала:
подвал расположен под основным корпусом здания. Помещения подвала накрыты цилиндрическими сводами. В западной стене подвала размещены ниши и окна.






















Графическая часть
Ситуационные планы. Местоположение
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«Ancam6.1b ycanb0bi XI0CTHHBIX?, 1850-€ IT. B cocTaBe:

«I'naBublii ycaneGuplii 10M», « KoHIOmMHES», M0 aJpecy (MeCTOHAXOKACHHE):
Poccuiickas Denepanus Kypcxkas o6acts, JKeaesnoropeknii paiion,
nepesnst Konenxn, yauna Mosoxexnast, 1om 27 a,31aHne 29

1. I'naenbiii yca xeGubiii 1om (yanna Moaoexknas, 1om 27 a)
2. Konromusi (yanna MoJioaexnasi, 3nanue 29)
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«aapubiii yeareSubiii x0m»

CA MIAH - CXEMA MOABAINA

MNPEAMET OXPAHbI

06bEMHO-
I I npocTpaHcTBEHHOE U
NNaHNpoBOUHOE peweHne

Ha Bpems coaaHus
obexta, MaTepuan cTen

YunuHapMueckue caonsl
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«Taaubtii yeaneGubiit 10
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ﬂ MNAH - CXEMA 1-ro 9TAXA
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MPEAMET OXPAHb!.

0BLéMHO-pOCTpaHCTBEHHOE
peleme Ha nepuon coananis
ofvexra, Matepuan cren

KOMMO3UUYA 1 BpXUTEKTYPHO-
XyAOKeCTBeHHO® peleHme
acanos

KOHCTPYKLMH U OGLEMHO-
NpOCTpaHCTBEHHEE 1
NINGHUPOBONHLIE ANEMEHTI,
TPeByloLme yTOuHEHNS B XoAe
pabor no coxpakeHmio obbexTa

[munm]

KOHCTPYKLMM 1 NNAHMPOBOUHEIE
aneMeHTBI He BxoAsLMe
B NpeMeT oxpaHb!
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«Taamnbiii yeaxeusiii 10m>
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f MIIAH - CXEMA 2-ro 3TAXA
\

NPEAMET OXPAHbI:

0BLEMHO-TPOCTPaHCTBEHHOE
PelueHHe Ha NepHoR cospaHms
obuexra, MaTepuan creH

KOMNO3VLWSA M apXUTEKTYPHO-
XYAOXECTBEHHOE peleHne
hacapos

KOHCTPYKUWH 1 OBBEMHO-
NPOCTPaHCTBEHHIE M
NNAHUPOBOUHEIE SMEMeHTS,
TpeBylouye yTouHeHUA B XORe
paboT no coxpaHeHHio obbekTa
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